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	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	NTSH
	: Nước thải sinh hoạt

	COD
	: Nhu cầu ôxy hóa học

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	CTR
	: Chất thải rắn

	BOD
	: Nhu cầu ôxy sinh hóa

	KCX
	: Khu chế xuất

	HTXLNT
	: Hệ thống xử lý nước thải

	N
	: Nitơ

	P
	: Photpho

	TSS
	: Tổng chất rắn lơ lửng

	NĐ-CP
	: Nghị định Chính phủ

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	TP.HCM
	: Thành phố Hồ Chí Minh

	VN
	: Việt Nam

	
	







[bookmark: _Toc346203941]              
                                        
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
KHÁCH SẠN VALENTINE 
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[bookmark: _Toc281841250][bookmark: _Toc6480254][bookmark: _Toc312095024][bookmark: _Toc344544516]BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: _Toc247639517][bookmark: _Toc265517204][bookmark: _Toc265517471][bookmark: _Toc276980440][bookmark: _Toc305222900][bookmark: _Toc305223090][bookmark: _Toc305487026][bookmark: _Toc346203943]1.1. Thông tin liên lạc
· Tên Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAN HƯNG-KHÁCH SẠN VALENTINE
· Địa chỉ: 63/1A đường số 36, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
· Điện thoại: 08 3553 3186				 
· Người đại diện: Ngô Thị Đăng Nam
· Chức vụ: Giám đốc
· Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn sao
[bookmark: _Toc6120874]1.2. Cơ sở hoạt động
-    Tên cơ sở: Khách sạn Valentine
· Địa chỉ: 63/1A đường số 36, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
· Vị trí hoạt động: Khách sạn Valentine được xây dựng tại số 63/1A đường số 36, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM 
· Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:
+ Hướng Nam giáp nhà dân
+ Hướng Tây giáp hẻm 63 đường 36
+ Hướng Bắc giáp nhà dân
+ Hướng Đông giáp nhà dân
Mặt bằng tổng thể của Khách sạn được thể hiện trong Phụ lục.
· Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất 
· Diện tích sàn xây dựng của khách sạn: 192 m2 
· Diện tích hoạt động: 698 m2
· Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
 Diện tích sàn xây dựng bao gồm:
· 01 tầng hầm  
· 01 tầng trệt làm khu vực tiếp tân, khu văn phòng cho nhân viên có diện tích 20 m2, phòng giặt sấy có diện tích 18 m2, bếp có diện tích 18 m2
· 04 tầng lầu
· 01 sân thượng
Khách sạn có 15 phòng, mỗi phòng có sức chứa tối đa là 02 người với diện tích mỗi phòng khoảng 20 m2/phòng. Vậy sức chứa tối đa của khách sạn khoảng 30 người,
· Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;
· Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax…
· Hệ thống PCCC:
· Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo quy định
· Bình chữa cháy xách tay các loại: 14 bình
· Hồ nước chữa cháy thể tích 10 m3 đặt dưới tầng hầm
[bookmark: _Toc247639518][bookmark: _Toc265517205][bookmark: _Toc265517472][bookmark: _Toc276980441][bookmark: _Toc305222901][bookmark: _Toc305223091][bookmark: _Toc305487027][bookmark: _Toc346203944]1.3. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động
· Vốn điều lệ của KS: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
Với sức chứa tối đa của khách sạn khoảng 30 khách bao gồm khách lưu trú. Tuy nhiên, Lượng khách đến nghỉ ngơi, tham quan tại khách sạn bao gồm:
+ Khách lưu trú: 15 khách/ngày;
b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn 
[bookmark: _Toc29300856]Một số máy móc thiết bị chính sử dụng trong quá trình hoạt động của KS bao gồm 01 máy phát điện có công suất 10 lít dầuDO/h, hệ thống điều hòa không khí…Danh mục các thiết bị của KS được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS
	STT
	Máy móc và thiết bị
	ĐVT
	Số lượng 
	Tình trạng

	1
	Máy lạnh
	cái
	16
	90%

	2
	Tủ lạnh
	cái
	20
	90%

	3
	Tivi
	cái
	18
	95%

	4
	Máy phát điện
	cái
	01
	90%

	5
	Máy bơm
	cái
	01
	80%

	6
	Máy giặt
	cái
	01
	90%

	7
	Hệ thống máy tính công tác quản lý
	cái
	02
	90%


[bookmark: _Toc273623829][bookmark: _Toc305221747][bookmark: _Toc305221947][bookmark: _Toc305222934][bookmark: _Toc305223124][bookmark: _Toc305487060][bookmark: _Toc346203945][bookmark: _Toc276980466]1.4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 
1.4.1. [bookmark: _Toc6119892][bookmark: _Toc6120877]Nhu cầu sử dụng dầu DO và gas
· Máy phát điện của khách sạn chỉ dự phòng trong trường hợp cúp điện, ước tính lượng dầu DO sử dụng trong 01 tháng khoảng 20 lít dầu DO
· Đối với khu vực bếp công ty có sử dụng 02 kg gas/ngày tương đương 60 kg gas/tháng cho việc chế biến thức phẩm phục vụ khách hàng có nhu cầu và nhân viên,
1.4.2. [bookmark: _Toc6119893][bookmark: _Toc6120878]Nhu cầu sử dụng điện
· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khách sạn được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực Miền Đông. 
· Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa không khí.
· Lượng điện sử dụng trung bình trong 01 tháng của khách sạn được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc6119894][bookmark: _Toc6120879][bookmark: _Toc318730394]Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
	
STT
	
Thời gian
	Lượng điện sử dụng (KWh/tháng)

	1
	Từ 22/09-22/10/2013
	3.741

	2
	122/10-22/11/2013
	3.506

	Trung bình
	3.624


Nguồn: Khách sạn Valentine, 2013
1.4.3. [bookmark: _Toc6119896][bookmark: _Toc6120881]Nhu cầu sử dụng nước  
· Nguồn cung cấp nước: Mạng lưới cấp nước cho khách sạn Valentine được lấy từ Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức.
· Nhu cầu sử dụng nước: Nước chủ yếu sử dụng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn, nước phục vụ cho giặt quần áo, chăn ra, màn … Ngoài ra còn có nước dự phòng cho PCCC. 
· Nhu cầu sử dụng nước của Khách sạn được liệt kê trong bảng bên dưới:
[bookmark: _Toc6119897][bookmark: _Toc6120882][bookmark: _Toc318730395]Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
	STT
	Tháng
	Lưu lượng (m3/tháng)

	1
	Từ 02/08-03/09/2013
	103

	2
	Từ 03/10-01/11/2013
	100

	Trung Bình
	101


Nguồn: Khách sạn Valentine, 2013 
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[bookmark: _Toc6119899][bookmark: _Toc6120884]Tổng số lao động hiện tại của khách sạn là 04 người. Thời gian làm việc theo ca, mỗi ca 8 giờ. Khách sạn phục vụ khách 24/24 giờ.

















[bookmark: _Toc346203946]II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc276980472][bookmark: _Toc305222936][bookmark: _Toc305223126][bookmark: _Toc305487062][bookmark: _Toc346203947]2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc6120887]2.1.1. Nước thải
a. Nguồn phát sinh
Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Khách sạn gồm các nguồn với các đặc điểm như sau:
· Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại khách sạn và các du khách có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật;
· Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa;
·  Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.
· Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Khách sạn, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng, các loại rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn…
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải
· [bookmark: _Toc29300889][bookmark: _Toc265517218][bookmark: _Toc265517490][bookmark: _Toc6120888][bookmark: _Toc29300890][bookmark: _Toc247639525]Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
· Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Khi thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm nặng đến nguồn tiếp nhận, phân huỷ tạo khí, mùi đặc trưng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật làm lan truyền dịch bệnh trong khu vực.
· Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa… Nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ô nhiễm hữu cơ cho nơi tiếp nhận nước thải.
· Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt sẽ làm cho nguồn nước bị nhiễm hoá chất khó phân huỷ, làm chết vi sinh vật có ích trong nước, hạn chế quá trình phân huỷ chất hữu cơ và khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn khoảng 102 m3/tháng tương đương khoảng 3,4 m3/ngày. Lượng nước thải của khách sạn ước tính bằng 100% lượng nước cấp tương đương khoảng 3,4 m3/ngày.
· [bookmark: _Toc29300891][bookmark: _Toc247639526][bookmark: _Toc265517219][bookmark: _Toc265517491][bookmark: _Toc6120889]Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn
· Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của khách sạn sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.
· Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. Bùn thải được xử lý tại bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
c. Tác động của nước thải
· Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa
· Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. 
· Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản. 
· Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. 
· Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.
· Nhận xét chung
· Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên và khách lưu trú bên trong tòa nhà. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án sẽ xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.
· Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.
[bookmark: _Toc305222937][bookmark: _Toc305223127][bookmark: _Toc305487063][bookmark: _Toc346203948]2.1.2. Khí thải 
[bookmark: _Toc29300899][bookmark: _Toc247639533]a. Nguồn phát sinh khí thải
· Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào khách sạn) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;
· Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;
· Khí thải từ vận hành máy phát điện: Loại khí này là khí thiên nhiên (Dầu DO) dùng để vận hành máy phát điện (trong trường hợp gặp sự cố mất điện)…, 
· Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi;
· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.
· Bụi phát sinh từ công đoạn chế biến thức ăn và vệ sinh phòng ở. Tuy nhiên lượng bụi phát sinh này không lớn. 
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải
· Khí thải từ hoạt động giao thông
· Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí.
· Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi… Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng.
· Khí thải sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ
Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.
· Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.
· Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.
· Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.
· Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn  bố trí các thùng rác phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.
· Bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng
Trong giai đoạn vận hành, một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí là hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tiếng ồn và khí thải từ máy phát điện sẽ gây ảnh hưởng đến người dân ở khu vực xung quanh. Máy phát điện dự phòng được trang bị để sử dụng trong trường hợp cúp điện. Hoạt động của máy phát điện sẽ gây phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn. 
· Khí thải từ hoạt động nấu nướng
Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tác động này được giảm thiểu đáng kể do không sử dụng than, củi để nấu nướng mà chỉ sử dụng chủ yếu là gas hay điện và hoạt động nấu nướng của khách sạn không thường xuyên,
c. Tác động của các loại khí thải
· Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.
· Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 
· Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. 
Nhận xét chung
 	Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.
[bookmark: _Toc6120890][bookmark: _Toc265517224][bookmark: _Toc265517498]2.1.3. Chất thải rắn
a. Nguồn phát sinh
· [bookmark: _Toc29300893][bookmark: _Toc247639528][bookmark: _Toc265517221][bookmark: _Toc265517493][bookmark: _Toc6120891]Chất thải rắn sinh hoạt
· CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng, khách lưu trú, khách tham quan bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát... 
· CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của khách hàng và nhân viên trong khách sạn: các loại CTR thực phẩm nhưu thức ăn thừa…
· Khối lượng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng khoảng 5 kg/ngày.
[bookmark: _Toc6120892]Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan trong khách sạn. Chất thải vô cơ: túi nilông, vỏ lon nước giải khác, hộp đựng thức ăn… gây ô nhiễm trong môi trường xung quanh vì tính chất khó phân huỷ. Chất thải hữu cơ như thực phẩm thừa dễ phân hủy, nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ sinh ra mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và du khách.
· Chất thải nguy hại
	Khách sạn Valentine là loại hình kinh doanh dịch vụ, do đó CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động chủ yếu là: CTR dính dầu mỡ, dầu ăn đã qua sử dụng, bóng đèn huỳnh quang… Các loại CTNH phát sinh của khách sạn được trình bày trong bảng bên dưới;
[bookmark: _Toc318730397][bookmark: _Toc276979587][bookmark: _Toc6119908][bookmark: _Toc6120893]Bảng 4. Danh sách các CTNH phát sinh trung bình 06 tháng cuối năm 2013
	STT
	Tên CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng (kg)
	Mã CTNH

	1
	Pin, ắc quy
	Rắn
	0,5
	16 01 12

	2
	Bóng đèn huỳnh quang
	Rắn
	1
	16 01 06

	3
	Giẻ lau dính thành phần nguy hại
	Rắn
	0,5
	18 02 01

	4
	Dầu nhớt bảo trì
	Lỏng
	0,3
	17 02 03

	5
	Hộp mực in thải
	Rắn
	01
	08 02 04

	Tổng
	3,3


[bookmark: _Toc276979696][bookmark: _Toc276980478][bookmark: _Toc6119909][bookmark: _Toc6120894]Nguồn: Khách sạn Valentine, 2013
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của Chất thải rắn
· CTR sinh hoạt 
CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…
· Chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc6119910][bookmark: _Toc6120895][bookmark: _Toc6119911][bookmark: _Toc6120896]CTNH của khách sạn không nhiều, thải ra môi trường không thường xuyên, được thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng, có dán nhãn và đến khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và đem đi xử lý
Tuy nhiên nếu loại chất thải này không xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như dân cư khu vực lân cận, cộng đồng xung quanh. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với CTNH với nồng độ nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, lâu dài có thể gây ra các bệnh hiểm nghèo, với nồng độ lớn có thể gây tử vong. Các CTNH có thể tích tụ trong môi trường đất, nước nhiều năm.
[bookmark: _Toc6120901]2.1.4. Tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau:
· Hoạt động của máy điều hòa; phòng giặt;
· Hoạt động của các máy bơm nước cấp; máy phát điện dự phòng;
· Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào và dừng đỗ tại bãi...
Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thiết bị, tình trạng chất lượng của thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn…
b. Tác động của tiếng ồn, độ rung
· Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Tiếng ồn trên 80 dBA bắt đầu có tác động đến con người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. 
· Do khách sạn chỉ có một vài nguồn gây ồn lớn (khu vực phòng giặt, máy phát điện dự phòng) nhưng hoạt động không thường xuyênnên ít gây ảnh đến khách và người dân xung quanh.
[bookmark: _Toc6120902]2.1.5. Ô nhiễm nhiệt
[bookmark: _Toc6119918][bookmark: _Toc6120903]a. Nguồn phát sinh
[bookmark: _Toc6119919][bookmark: _Toc6120904]Nguồn tạo nhiệt trong quá trình hoạt động của Khách sạn như sau:
· [bookmark: _Toc6119920][bookmark: _Toc6120905][bookmark: _Toc6119921][bookmark: _Toc6120906]Nhiệt lượng do máy móc sinh ra trong quá trình hoạt động nhất là khâu vận hành máy phát điện dự phòng, hệ thống máy lạnh… làm tăng thêm sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên các hoạt động trong khu vực phục vụ và kỹ thuật của khách sạn.
[bookmark: _Toc6119922][bookmark: _Toc6120907]b. Tác động của nhiệt
[bookmark: _Toc6119923][bookmark: _Toc6120908]Nhiệt độ môi trường lao động cao gây tác hại tới sức khoẻ của nhân viên. Ở Việt Nam, do khí hậu nóng ẩm nên khi nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người tiếp xúc như: Rối loạn điều hoà nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối khoáng. Tuy nhiên, Khách sạn không sử dụng nhiều máy móc phát sinh nhiệt nên tác động này chỉ ảnh hưởng đến một số ít công nhân trực tiếp làm việc trong khu vực đó.
[bookmark: _Toc29300896][bookmark: _Toc247639531][bookmark: _Toc265517222][bookmark: _Toc265517496][bookmark: _Toc276980479]2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 
[bookmark: _Toc6480292][bookmark: _Toc312095046][bookmark: _Toc344544536]2.2.1. Tai nạn lao động
Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.
[bookmark: _Toc6480293][bookmark: _Toc312095047][bookmark: _Toc344544537]2.2.2. Sự cố cháy nổ
Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường của khách sạn là sự cố hỏa hoạn vì trong quá trình hoạt động, Khách sạn sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu dễ cháy nổ như dầu DO, gas…Ngoài ra các thiết bị trong khu vực phục vụ của khách sạn đều sử dụng điện năng để hoạt động, đây là mối nguy cơ gây cháy nổ do sự cố chập điện nếu như khách sạn không có hệ thống dây dẫn và quản lý tốt. 
[bookmark: _Toc344544538]Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản. Vì thế Khách sạn cần phải tăng cường các biện pháp PCCC;


[bookmark: _Toc6120909]III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐANG VÀ SẼ ÁP DỤNG; KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.
[bookmark: _Toc247639535][bookmark: _Toc275709212][bookmark: _Toc265517261][bookmark: _Toc265517539][bookmark: _Toc6120910]3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng
[bookmark: _Toc247639536][bookmark: _Toc265517262][bookmark: _Toc265517540][bookmark: _Toc275711105][bookmark: _Toc275771852][bookmark: _Toc276979729][bookmark: _Toc276980511][bookmark: _Toc6120911]3.1.1. Đối với nước thải
[bookmark: _Toc6119927][bookmark: _Toc6120912][bookmark: _Toc276979730][bookmark: _Toc276980512]a. Đối với nước mưa
[bookmark: _Toc6119928][bookmark: _Toc6120913]Nước mưa được quy ước là nước sạch và được phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ. Khách sạn đã có hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt;
[bookmark: _Toc6119929][bookmark: _Toc6120914]b. Đối với nước thải sinh hoạt
· [bookmark: _Toc6119930][bookmark: _Toc6120915]Tổng lượng nước thải thực tế của khách sạn khoảng 3,4 m3/ngày (nước thải bằng 100% lượng nước cấp). 
· [bookmark: _Toc265517038][bookmark: _Toc265517265][bookmark: _Toc265517543][bookmark: _Toc272413780]Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ khách sạn đều phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hố ga chung của Thành phố.
· [bookmark: _Toc265517039][bookmark: _Toc265517266][bookmark: _Toc265517544]Nước thải của khách sạn được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, xây dựng theo đúng quy cách. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình dưới đây;
[image: ]
[bookmark: _Toc287340052][bookmark: _Toc305165205][bookmark: _Toc305221949][bookmark: _Toc343679690][bookmark: _Toc343680206]Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của khách sạn
1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
· Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
· Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
[bookmark: _Toc6120924]3.1.2. Đối với khí thải 
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông
· Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của khách lưu trú, nhân viên khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy khi ra vào khách sạn. 
· Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án... 
· Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm để giảm lượng bụi phát sinh.
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:
· Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản gió. Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng không bị cản trở. Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.
· Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác
Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:
· Bố trí thùng rác tại từng tầng của tòa nhà; Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;
· Bố trí thùng rác nơi thông thoáng; Bố trí 2 loại thùng rác
· Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố
· Thường xuyên hút bụi, quét dọn và thu gom chất thải rắn tại khách sạn;
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
Khách sạn quản lý CTR theo sơ đồ sau:
 (
Bán phế liệu
) (
Chất thải không nguy hại có khả năng tái chế
)


 (
CTR
 
sinh hoạt không tái chế 
) (
Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom
) (
Thu gom, Phân loại, lưu trữ
)
 (
CTR 
tại 
KS
)



 (
Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom
) (
CTNH
)

[bookmark: _Toc6119940][bookmark: _Toc6120925]
[bookmark: _Toc318730302]Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn
· Chất thải rắn sinh hoạt
CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Lượng rác này khoảng 5 kg/ngày. Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp, khách sạn sẽ thu gom rác thải vào các thùng chứa có dung tích 100 lít bằng nhựa có nắp đậy. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh được phân loại và lưu trữ riêng:
· Chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho các đơn vị tái chế chất thải trong thành phố.
· Các loại chất thải không thể tận dụng được khách sạn sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác dân lập tại địa phương để thu gom, vận chuyển và chôn lấp đúng quy định. 
· Chất thải nguy hại
Đối với CTNH như đã liệt kê trong bảng trên, Khách sạn thu gom vào một khu vực riêng và đến khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật 
3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung
Khách sạn áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ồn như:
· Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền của sóng âm.
· Máy móc có độ rung, tiếng ồn lớn như máy phát điện sẽ được đặt cách âm, có bệ bêtông để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung.
· Hạn chế hoạt động các nguồn gây ồn vào ban đêm.
[bookmark: _Toc6120927]3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải:
· Tác động do cháy nổ
Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng. 
Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, Khách sạn đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:
· Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.
· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định. 
· Bố trí hồ chứa nước chữa cháy dưới tầng hầm. 
· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC.
· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp PCCC.
· Biện pháp an toàn lao động
· Đào tạo định kỳ về an toàn lao động cho nhân viên;
· Đưa ra nội quy an toàn lao động cho nhân nhân khi làm việc
· Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân khi làm việc ở môi trường độc hại.
· Lập phòng y tế giải quyết sơ cứu thương tại chỗ  khi xảy ra tai nạn lao động;
[bookmark: _Toc265517225][bookmark: _Toc265517499][bookmark: _Toc275771733][bookmark: _Toc6120928]3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường
Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường ở Khách sạn Valentine; 
- Số lượng mẫu: 02 mẫu khí và 01 mẫu nước.
[bookmark: _Toc280880405][bookmark: _Toc4129588][bookmark: _Toc6120929]3.2.1. Chất lượng môi trường không khí – vi khí hậu
- Số lượng mẫu: 02
- Tiêu chuẩn so sánh
· QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
· QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
· TCVSLĐ theo QĐ  số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002
· Kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn
Bảng 5. Kết quả đo vi khí hậu của Khách sạn
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn
(dBA)
	Nhiệt độ
(OC)
	Tốc độ gió
(m/s)

	1
	Khu vực cổng
	66,2-68
	31,2
	0,6-0,7

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 về tiếng ồn 
QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường
Từ 6 giờ - 21 giờ: 70
21 giờ đến 6 giờ: 55
	-
	-

	2
	Khu vực trong khách sạn
	56,2-62,3
	29,5
	0,2-0,3

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT
 ngày 10/10/2002)
	
 85
	
 32
	0,2 – 1,5


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT, 2013
· Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS
Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh và bên trong khách sạn được trình bày trong bảng sau;


Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx
(mg/Nm3)
	SO2
(mg/Nm3)
	CO
(mg/Nm3)

	1
	Khu vực cổng
	0,11
	0,126
	0,025
	3,25

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT
	0,3
	0,2
	0,35
	30

	2
	Khu vực trong khách sạn
	0,09
	0,138
	0,148
	3,84

	Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động
(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT 
ngày 10/10/2002)
	8
	5
	5
	20


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2013
Nhận xét
Tất cả các chỉ tiêu đo đạc tại các khu vực của Khách sạn đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT và TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 
[bookmark: _Toc280880406][bookmark: _Toc4129595][bookmark: _Toc6120936]3.2.2. Chất lượng môi trường nước
· Số lượng mẫu: 01
· Vị trí lấy mẫu: Hố ga cuối cùng trước khi xả ra cống chung của thành phố 
· Kết quả phân tích: Chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới
[bookmark: _Toc3796037][bookmark: _Toc4129597][bookmark: _Toc6119953][bookmark: _Toc6120938][bookmark: _Toc318730407]Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải của KS
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ
	KẾT QỦA
THỬ NGHIỆM
	QCVN 14:2008/BTNMT, CỘT B

	1.
	pH
	--
	7,58
	5-9

	2.
	BOD5
	mg/l
	18
	50

	3.
	COD
	
	25
	-

	4.
	TSS
	mg/l
	68
	100

	5.
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	4,2
	10

	6.
	Nitrat (NO3-)
	mg/l
	5,3
	50

	7.
	Phosphat
	mg/l
	1,28
	10

	8.
	Tổng Coliform
	MPN/
100ml
	4.200
	5.000


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2013
[bookmark: _Toc3796038]Nhận xét: 
	Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích trong nước thải của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn thải ra cống chung của thành phố QCVN 14: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 




























[bookmark: _Toc247639539][bookmark: _Toc247639692][bookmark: _Toc247639845][bookmark: _Toc265517269][bookmark: _Toc265517547][bookmark: _Toc6120939]IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh khách sạn Valentine có thể đưa ra một số kết luận sau: Khách sạn đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.
· Đối với hiệu quả xử lý khí thải
· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khách sạn và khu vực xung quanh đều đạt QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002
· Đối với hiệu quả xử lý nước thải
· Nước thải của khách sạn phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thải ra ống thoát nước chung của Thành Phố.
· Hệ thống nước mưa và nước thải tách rời nhau.
· Đối với chất thải rắn
· CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 
· CTR không nguy hại và CTNH được thu gom tập trung đúng nơi quy định, khách sạn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý khi đủ số lượng
· Đối với các tác động khác
· Tất cả các công nhân viên của Công ty đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và được khám sức khỏe định kỳ.
4.2. Cam kết
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Khách sạn cam kết thực hiện:
· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.
· Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành
· Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.
· Khách sạn Valentine sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền.
3. Kiến nghị
 (
CÔNG TY 
TNHH 
ĐẠI NAM HƯNG
KHÁCH SẠN VALENTINE
)Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình kinh doanh, hoạt động của khách sạn nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.
                                                          






Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013- Khách sạn Valentine


Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM	 2
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Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh
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